Kotxe-robotaren prototipoa sortzeko kontrol eta pontentzia zirkuitoetako materiala

Ander Espolosin Romero

Unai Aierbe Txintxurreta

Armando Legaz Irureta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kopurua | Osagaia | Modelo |
| 1 | Protoboard |  |
| 1 | FPGA | Icezum Alhambra |
| 4 | Sensore Optiko | CNY70 |
| 1 | Driver | TB6612FMG |
| 1 | HEX Inverting | HEF4010GBP |
| 1 | 7,4V bateria 300mA |  |
| 1 | Elikatzeko Jack arra | 5,5 mm |
| 2 | DC motore 6V |  |
|  | Estainatzeko materiala + kableak |  |